TEKNİK ŞARTNAME
96 x 96 mm Pano Tipi Enerji Analizörü (Yük Eğrisi Kayıtlı)
Bu şartname, YG/OG/AG elektrik tesislerinde ve endüstriyel tesislerde enerji yönetimi amacıyla gerilim, akım, güç, enerji ve harmonik büyüklüklerinin ölçülmesi, panoda gösterilmesi ve haberleşme ile aktarılması için kullanılacak 96 x 96 mm pano tipi güç ölçüm cihazının teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Cihaz pano önüne montajlı, 96 x 96 mm formatlı, çok fonksiyonlu güç ölçüm cihazı (güç monitörü) olacaktır.
1.2.	Cihaz IEC 61557-12 standardına uygun performans ölçüm ve izleme cihazı (PMD) olacaktır.
1.3.	Cihaz gerilim trafoları ve akım trafoları üzerinden YG, OG ve AG beslemelerinde ölçüm yapabilecektir.
1.4.	Cihaz ekranında alarm günlüğü ve FFT harmonik analizi sonuçları görüntülenebilecektir.
1.5.	Cihazda, kritik elektriksel parametreler aşıldığında kullanıcıyı uyaran alarm fonksiyonu bulunacaktır.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI
2.1.	Gerilim trafosu primer değeri en az 100 V – 650 kV, sekonder değeri en az 100 V – 480 V aralığında programlanabilecektir.
2.2.	Akım trafosu primer değeri en az 1 A – 25.000 A aralığında programlanabilecek, akım trafosu sekonderi 1 A veya 5 A olabilecektir.
2.3.	Cihazın ölçebildiği azami güç en az 2 GW olacaktır.
2.4.	Gerilim ölçüm aralığı, Vn = 57,7 / 230 V (faz-nötr) için en az Vn'nin %5'i – %130'u, Un = 100 / 400 V (faz-faz) için en az Un'nin %5'i – %130'u olacaktır.
2.5.	Akım ölçüm aralığı, In = 5 A için en az In'in %1'i – %130'u olacaktır.
2.6.	Gerilim girişlerinde kabul edilen crest faktörü en az 2, akım girişlerinde en az 3 olacaktır.
2.7.	Ölçüm girişleri 50 Hz ve 60 Hz şebekelerde kullanılabilecektir.
2.8.	Gerilim girişleri 24 saat süreyle en az 800 V geçici aşırı gerilime, sürekli olarak en az 520 V gerilime (400 V'un %130'u) dayanacaktır.
2.9.	Akım girişleri 1 saniye süreyle en az 250 A geçici aşırı akıma, sürekli olarak en az 6,5 A akıma (5 A'in %130'u) dayanacaktır.
2.10.	Akım girişlerinin faz başına tüketimi en fazla 0,15 VA olacaktır.
2.11.	Gerilim girişlerinin faz başına tüketimi en fazla 0,15 VA olacaktır.
2.12.	Cihaz gerilim ve akım için en az 25. dereceye kadar FFT harmonik analizi yapacak ve toplam harmonik bozulma (THD) değerlerini ölçecektir.
3. ÖLÇÜM DOĞRULUĞU
3.1.	Gerilim ölçüm doğruluğu, Un'nin %20'si – %130'u aralığında en fazla %0,2 olacaktır.
3.2.	Akım ölçüm doğruluğu, In'in %10'u – %130'u aralığında en fazla %0,2, %5'i – %10'u aralığında en fazla %0,5 ve %1'i – %5'i aralığında en fazla %1 olacaktır.
3.3.	Aktif enerji ölçümü IEC 62053-22 standardına göre en az Class 0.5S olacaktır.
3.4.	Reaktif enerji ölçümü IEC 62053-23 standardına göre en az Class 2 olacaktır.
3.5.	IEC 61557-12 standardına göre gerilim ve akım ölçümü en az Class 0.2, aktif güç ve görünür güç ölçümü en az Class 0.5 olacaktır.
3.6.	Cihaz IEC 61557-12 standardına göre SD/SS tipi PMD olarak aktif enerji ve reaktif enerji için en az Class 0.5 performans sağlayacaktır.
4. HABERLEŞME VE GİRİŞ/ÇIKIŞLAR
4.1.	Cihaz kalıcı belleğinde en az 8 büyüklük için yük eğrisi kaydedecek, en az 16 alarm eşiği tanımlanabilecek ve tarih/saat damgalı en az 64 olay saklanacaktır.
4.2.	Cihazda, idarenin seçimine göre RS485 veya Ethernet haberleşme arayüzü bulunacaktır.
4.3.	RS485 arayüzü 2 telli, yarı çift yönlü (half-duplex) olacak ve Modbus RTU protokolünü destekleyecektir.
4.4.	RS485 haberleşme hızı en az 2.400 – 115.200 baud aralığında yapılandırılabilecek; çift, tek veya paritesiz çalışma seçilebilecektir.
4.5.	Cihazın haberleşme adresi en az 1 – 247 aralığında ayarlanabilecektir.
4.6.	Ethernet arayüzü RJ45 konnektörlü olacak, Modbus TCP protokolünü destekleyecek ve 10, 100 ve 1.000 Base-T ağlarla uyumlu olacaktır.
4.7.	Cihaz, idarenin talebi halinde en az 1 adet dijital giriş ve 1 adet dijital çıkış ile donatılabilecektir.
5. BESLEME
5.1.	Cihaz, yüksek seviye (en az 80 – 265 V AC ve 110 – 265 V DC aralığını kapsayan) veya düşük seviye DC yardımcı besleme seçenekleriyle temin edilebilecektir.
5.2.	Yardımcı besleme tüketimi AC beslemede en fazla 15 VA, DC beslemede en fazla 7,5 W olacaktır.
6. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
6.1.	Çalışma sıcaklığı en az -10 °C – +55 °C aralığını kapsayacaktır (IEC 61557-12'ye göre K55).
6.2.	Depolama sıcaklığı en az -25 °C – +70 °C aralığını kapsayacaktır.
6.3.	Cihaz 40 °C'de %95 bağıl neme kadar çalışabilecektir.
7. GENEL HÜKÜMLER
7.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
7.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
7.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
7.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
7.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

