TEKNİK ŞARTNAME
DC Akım Ölçüm Şöntü (Sınıf 0,5)
Bu şartname, doğru akım devrelerinde akımın gerilim düşümü yöntemiyle ölçülmesi amacıyla ölçü aletleri, transdüserler ve göstergelerle birlikte kullanılacak DC akım ölçüm şöntlerinin teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Şönt, doğru akım ölçümü için kullanılan akım ölçüm şöntü olacaktır.
1.2.	Şönt IEC 60051 standart serisine (bölüm 1 – 9) uygun olacaktır.
1.3.	Şöntün anma akımı ve bağlantı tipi (vidalı, pabuçlu, soketli veya bara/lama bağlantılı) idare tarafından belirlenecektir.
2. ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
2.1.	Şöntün anma gerilim düşümü 50 mV, 60 mV, 100 mV, 150 mV, 200 mV, 300 mV ve 1 V değerlerinden idarenin belirleyeceği değerde olacaktır.
2.2.	Şöntün doğruluk sınıfı en az 0,5 olacaktır.
2.3.	Belirtilen doğruluk tüm ölçüm aralığı boyunca, 80 °C lama sıcaklığında ve en fazla 5 mA şönt (ölçü devresi) akımında geçerli olacaktır.
2.4.	Sınıf 0,5 doğruluk en az -25 °C – +40 °C ortam sıcaklığı aralığında sağlanacaktır.
3. GENEL HÜKÜMLER
3.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
3.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
3.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
3.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
3.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

